ЛИКБЕЗ.

**Печь должна быть безопасной**.

Администрации Красноуфимского района и города Красноуфимска призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности, в частности при монтаже и эксплуатации отопительных печей. В районе да и в городе еще много частных жилых домов отапливается местным отоплением- кирпичными отопительными печами, голландками, а у некоторых их в хозяйстве несколько. Каждый хозяин хочет тепла и уюта в своем доме, но не всегда при этом соблюдает все меры безопасности. 90% от всех происходящих пожаров происходят в жилых домах. А почему? Ответ прост: высокая степень изношенности домов и как следствие всех инженерных конструкций-печей и электропроводки, требующих срочного ремонта. Хозяева не всегда озабочены срочным ремонтом, все откладывается на «потом» да на «позднее». Результат безответственности к безопасности семьи и своего жилья не заставляет себя ждать: в городе 16 пожаров (14 от электрооборудования и 2 от печи), в районе 22 пожара(10 пожаров от электрооборудования,5 от печного отопления и 7 от неосторожного обращения с огнем) в жилых домах. Не выдерживает ветхая электропроводка нагрузки от современной бытовой техники, а множество горючих синтетических предметов делают даже самый незначительный пожар опасным для жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при горении.

В теплое время года, а это сейчас, самое время для подготовки печного отопления к холодному сезону. **Что нужно сделать ?**

-проверьте исправность печи и дымоходов, очистите от сажи, замазать трещины и побелите дымовые трубы;

-дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 38см с дополнительной изоляцией асбестом или 50 см без изоляции. Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания;

-печь не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту;

-любая печь должна иметь свой фундамент;

-не используйте для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы;

-у печи должна быть исправная дверца и предтопочный металлический лист размером 50х70 см без дефектов и прогаров;

-не ставьте мебель ближе 50см к печке, уберите близко висящие занавески;

-не храните щепу, бересту и дрова на печи или возле нее;

-не выбрасывайте горячие угли, шлак или золу вблизи строений, отведите место, где все выгребаемое из топок зальете водой;

-заканчивайте топить печь за 2 часа до сна.

**А в холодное время......**

-не оставляйте без присмотра топящуюся печь и не поручайте это детям;

-если печь отапливается дровами, не используйте уголь, кокс или газ;

-не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

-не используйте дрова превышающие размер топки, не ленитесь распилить;

-не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

-не используйте печи без противопожарой разделки (отступки).

Если у вас соблюдены все вышеуказанные требования- никогда печь не будет источником пожара в вашем доме.

**Нарушение вышеуказанных требований к монтажу или эксплуатация печного отопления с нарушением правил является административным правонарушением, ответственность в соответствии с КоАП РФ.**

 **Инструктор противопожарной профилактики Малютина С.А.**